# default.mmc configuration file for the example


port 9002
host localhost


#if mother
#debug
#verbose
exec button start
exec button stop
exec button reset
exec sevensegment
exec timer
exec rom
exec mmixcpu
#endif


#if start
color 65280
x 100
y 100
interrupt 8
label START
#endif

#if stop
color 16711680
x 200
y 100
interrupt 9
label STOP
#endif

#if reset
color 0x0
x 300
y 100
interrupt 10
label RESET
#endif

#if timer
address 0x0002000000000000
x 100
y 300
interrupt 11
#endif


#if sevensegment
address 0x0003000000000000
x 100
y 10
#endif

#if rom
address 0x0000000000000000
file bios.img
#endif

